// Just 4 cubes

Include "R_circuit_common.pro";

lc = 0.25;      // Characteristic length

Point(1) = {0, 0, 0, lc};
Extrude {1, 0, 0} {
  Point{1};
}
Extrude {0, 1, 0} {
  Line{1}; // Layers{10}; Recombine;
}
Extrude {0, 0, 1} {
  Surface{5}; // Layers{10}; Recombine;
}
Translate {2, 0, 0} {
  Duplicata { Volume{1}; }
}
Translate {0, -4, 0} {
  Duplicata { Volume{1}; }
}
Translate {2, -4, 0} {
  Duplicata { Volume{1}; }
}

Physical Surface(Cube1Top)              = {27};
Physical Surface(Cube1Bottom)   = {5};
Physical Surface(Cube2Top)              = {34};
Physical Surface(Cube2Bottom)   = {29};
Physical Surface(Cube3Top)              = {61};
Physical Surface(Cube3Bottom)   = {56};
Physical Surface(Cube4Top)              = {88};
Physical Surface(Cube4Bottom)   = {83};

Physical Volume(Cube1) = {1};
Physical Volume(Cube2) = {28};
Physical Volume(Cube3) = {55};
Physical Volume(Cube4) = {82};
